PREVERJANJE ZNANJA IZ ELEKTRIČNEGA TOKA

1.	M Enota  je enota za
A	kapaciteto kondenzatorja.
B	porabljeno električno energijo.
C	električni naboj.

D	električno moč v eni uri pri toku .
2.	M Usmerjeno gibanje nabitih delcev je električni tok. Kateri nabiti delci se usmerjeno gibljejo v kovini, ko skoznjo teče električni tok?
A	Pozitivno nabiti ioni.
B	Pozitivno in negativno nabiti ioni.
C	Pozitivno nabiti ioni in elektroni.
D	Elektroni.

3.	M Približno koliko časa bi lahko akumulator z zmogljivostjo 50 Ah poganjal tok 5,0 A?
A	250 h                B	50 h                    C	25 h                    D	10 h
4.	T Pri razelektritvi med nevihtnim oblakom in Zemljo steče v času 100 ms tok 10 kA. Kolikšnemu številu elektronov ustreza pretočeni električni naboj?
A              B	            C	           D	

5.	M Kateri od odgovorov je Kirchhoffov izrek za električne tokove?
A	Električni tokovi skozi porabnike so vedno sorazmerni napetostim na njih.
B	Električni tokovi se razdelijo med vzporedno vezane upornike v razmerjih njihovih uporov.
C	Vsota tokov, ki pritekajo v vozlišče, je enaka vsoti tokov, ki iz vozlišča odtekajo.
D	Vsota napetosti na porabnikih v zanki je enaka vsoti napetosti vseh izvirov v tej zanki.
6.	M Katera slika pravilno kaže tokove v vozlišču?
	

	

	

	


	A
	B
	C
	D


7.	M Naj bo a napetost na uporniku, b tok skozi upornik in c upor upornika. Katera enačba predstavlja Ohmov zakon?
A	              B	                C	                  D	

8.	T Kateri graf kaže pravilno zvezo med spremenljivkama za upornik, za katerega velja Ohmov zakon?
	

	

	

	


	A
	B
	C
	D


9.	M Spodnji graf prikazuje električni tok v odvisnosti od napetosti za neki element vezja. Kolikšen je električni upor tega elementa?
	A	0,5 Ω
B	2,0 Ω
C	0,5 kΩ
D	2,0 kΩ
	



10.	T Graf kaže odvisnost toka od napetosti za neki upornik. Katera od spodnjih trditev je pravilna?
	A	Upor upornika je pri vseh napetostih enak.
B	Upor upornika z rastočo napetostjo raste.
C	Upor upornika z rastočo napetostjo pada.
D	Upor upornika z rastočo napetostjo najprej raste, nato pada.
	



11.	M Med katerima točkama v električnem krogu na sliki je največja napetost?
	A	Med A in B.
B	Med A in C.
C	Med B in C.
D	Med C in D.
	




12.	M Slika kaže štiri upornike, priključene na vir napetosti. Ob upornikih so označeni tokovi, ki tečejo skoznje. Kolikšen tok teče skozi vir napetosti? 
	A	50 mA
B	100 mA
C	150 mA
D	200 mA
	







13.	M Dva upornika vežemo zaporedno tako, kakor kaže spodnja slika. Napetost vira je 9,0 V. Upornik R1 ima upornost 100 Ω, upornik R2 pa 200 Ω. Katera od spodnjih izjav je pravilna?
	A	Na vsakem od upornikov je napetost enaka 4,5 V.
B	Skozi upornik R1 teče tok 0,060 A, skozi upornik R2 teče tok 0,12 A.
C	Na uporniku R1 je napetost 6,0 V, na uporniku R2 je napetost 3,0 V.
D	Na uporniku R1 je napetost 3,0 V, na uporniku R2 je napetost 6,0 V.
	



14.	M Baterija za 9,0 V, žarnica z uporom 13 Ω in ampermeter so zvezani tako, kakor kaže slika. Koliko kaže ampermeter po tem, ko žarnica pregori in ne sveti več?
	A	0 A
B	0,70 A
C	9,0 V
D	13 Ω
	




15.	M Slika kaže razmere v nekem tokokrogu. Kolikšen je upor upornika ?
	
A	

B	

C	

D	
	




16.	V Baterija z zanemarljivim notranjim uporom poganja tok skozi vezje na sliki. Katera od spodnjih izjav o toku skozi ampermeter je pravilna?
	A	Pri vklopljenem stikalu S teče skozi ampermeter večji tok kakor pri izklopljenem stikalu.
B	Pri vklopljenem stikalu S teče skozi ampermeter manjši tok kakor pri izklopljenem stikalu.
C	Tok skozi ampermeter ni odvisen od tega, ali je stikalo vklopljeno ali ne.
D	Pri izklopljenem stikalu S je tokokrog prekinjen in tok skozi ampermeter ne teče.
	



17.	T Kolikšna je napetost med točkama X in Y v vezju, ki ga kaže spodnja slika?
	A	7 V
B	6 V
C	5 V
D	2,5 V
	




18.	M Na električni vir napetosti je priključen le upornik z uporom 5,0 Ω. Tok skozi upornik je 0,5 A. Kolikšna je napetost vira?
A	2,5 V                B	10 V                    C	0,10 V                D	Ni dovolj podatkov.

19.	M Kolikšen je upor upornika, če skozenj teče tok 0,50 A in je napetost med njegovima priključkoma  2,0 V?
A	0,25  Ω             B	1,0 Ω                  C	4,0 Ω                  D	8,0 Ω

19.	T Na sliki je vezje, v katerem so štirje enaki uporniki. Na katerem od upornikov je največja napetost?
	A	Na uporniku 1.
B	Na uporniku 2.
C	Na uporniku 3.
D	Na uporniku 4.
	



20.	V Vezje priključimo na baterijo z zanemarljivim notranjim uporom tako, kakor kaže slika. Kolikšen tok teče skozi upornik z uporom 3 Ω?
	
A	

B	

C	

D	
	



21.	T Kolikšen je upor vezja na sliki?
	
A	

B	

C	

D	
	




22.	T Tri enake žarnice priključimo na baterijo tako, kakor kaže slika. Sprva je stikalo razklenjeno. Upori žic in notranji upor baterije so zanemarljivi. Kaj se zgodi, ko sklenemo stikalo?
	A	Vse tri žarnice svetijo.
B	Žarnici A in B ugasneta, žarnica C pa sveti.
C	Žarnica C ugasne, žarnici A in B pa svetita.
D	Žarnica B ugasne, žarnici A in C pa svetita.
	




23.	T Upornika sta priključena na vir napetosti, kakor kaže slika. Prvi upornik  ima upor R1 = 10 Ω, drugi upornik pa upor R2 = 20 Ω. Ampermeter A kaže tok 1,5 A. Koliko kaže ampermeter A1?
	A	0 A
B	0,50 A
C	1,0 A
D	1,5 A
	




24.	M Od česa je odvisen specifični upor žice?
A	Od dolžine žice.
B	Od preseka žice.
C	Od upora žice.
D	Od snovi, iz katere je žica.

25.	T Upor žice je
A	sorazmeren z dolžino in obratno sorazmeren s premerom žice.
B	sorazmeren z dolžino in obratno sorazmeren s kvadratom premera žice.
C	sorazmeren s premerom žice in obratno sorazmeren z njeno dolžino.
D	sorazmeren s kvadratom premera žice in obratno sorazmeren z njeno dolžino.
26.	T Iz prevodne snovi izdelamo štiri valje različnih velikosti in jih priključimo na baterijo z zanemarljivim notranjim uporom. V katerem od spodnjih primerov bo skozi baterijo tekel najmanjši tok?
	

	


	A
	B

	

	


	C
	D



27.	M Zakaj ampermeter vežemo zaporedno k porabniku?
A	Ker tako dosežemo, da je na ampermetru enaka napetost kakor na porabniku.
B	Ker tako dosežemo, da skozi ampermeter teče enak tok kakor skozi porabnik.
C	Ker tako dosežemo, da ampermeter troši enako moč kakor porabnik.
D	Ker tako dosežemo, da ima ampermeter enak upor kakor porabnik.
28.	M Z ampermetrom merimo tok skozi neki upornik. Kako ga moramo vezati?
A	Zaporedno z upornikom, da teče skozi ampermeter in upornik enak tok.
B	Zaporedno z upornikom, da je na ampermetru in uporniku enaka napetost.
C	Vzporedno z upornikom, da teče skozi ampermeter in upornik enak tok.
D	Vzporedno z upornikom, da je na ampermetru in uporniku enaka napetost.
[bookmark: _GoBack]
29.	M Na kateri sliki sta ampermeter in voltmeter pravilno vezana?
	

	


	A
	B

	

	


	C
	D


30.	M V vezju na spodnji sliki sta merilna instrumenta označena z X in Y. Kateri fizikalni količini merita, če sta lahko le voltmeter ali ampermeter?
	A	X napetost, Y napetost.
B	X napetost, Y električni tok.
C	X električni tok, Y napetost.
D	X električni tok, Y električni tok.
	




31.	T Slika kaže električni krog, ki ga sestavljajo izvir napetosti, upornik in žarnica. Upor upornika je       2,0 Ω, tok v električnem krogu je 40 mA. Kolikšen je upor žarnice pri teh pogojih?
	A	20 mΩ
B	80 mΩ
C	400 mΩ
D	500 mΩ
	



32.	T Žarnico, stikalo, baterijo in idealni ampermeter vežemo zaporedno. Napetost na bateriji merimo z idealnim voltmetrom. Pri izklopljenem stikalu kaže voltmeter napetost 4,5 V, ampermeter pa 0 A. Pri vklopljenem stikalu kaže voltmeter 4,0 V in ampermeter 0,5 A. Kolikšen je notranji upor baterije?
	A	1 Ω
B	2 Ω
C	8 Ω
D	9 Ω
	




33.	M Voltmeter in ampermeter vežemo v električni krog z žarnico, baterijo in stikalom, kakor kaže slika. Notranji upor baterije ni zanemarljiv. Kaj kažeta instrumenta, ko vklopimo stikalo, v primerjavi z vrednostma, ki sta ju kazala pred vklopom stikala?
	A	Ampermeter kaže več, voltmeter pa manj.
B	Ampermeter in voltmeter kažeta več.
C	Ampermeter kaže več, voltmeter pa enako.
D	Ampermeter in voltmeter kažeta enako.
	






34.	T Ko skozi baterijo ne teče električni tok, je na njenih priključkih napetost 4,5 V. Ko baterija poganja električni tok 0,25 A, je napetost na njenih priključkih le še 3,5 V. Kolikšen je notranji upor baterije?
	A	0 Ω
B	2,0 Ω
C	4,0 Ω
D	6,0 Ω
	



35.	M Katero količino meri električni števec in jo prikazuje v kWh?
A	Električni tok.
B	Električno delo.
C	Električno moč.
D	Efektivno napetost.

36.	T Kateri izraz pravilno opiše električno delo, ki ga prejme porabnik z uporom R v času t, če je priključen na napetost U?
A	UI                     B	URt                     C	UR2t                   D	U2t/R

37.	M Koliko električnega dela prejme v času 10 s elektromotor, skozi katerega teče tok 1,3 A, ko je priključen na napetost 230 V?
A	30 J                   B	300 J                   C	1,8 kJ                  D	3,0 kJ

38.	M Žarnica, ki jo priklopimo na napetost 220 V, porablja moč 60 W. V kolikšnem času prejme 1 kWh električnega dela?
A	13,4 h                B	16,7 h                 C	60 h                    D	360 h
39.	V Skozi upornika R1 = 200 Ω in R2 = 100 Ω  tečeta tokova I1 = 2,0 A in I2 = 4,0 A. Kolikšno skupno moč trošita upornika?
	A	400 W
B	2400 W
C	1600 W
D	10800 W 
	



40.	T Na vtičnico z napetostjo 220 V priključimo peč z močjo 3000 W. Varovalka vtičnice pregori, če je efektivni tok skoznjo večji od 20 A. Kdaj bo varovalka pregorela?
A	Takoj.
B	Ko se bo peč segrela.
C	Šele, če s pečjo vzporedno priključimo še eno takšno peč.
D	Šele, če s pečjo zaporedno priključimo še dve taki peči.
41.	M Kolikšen tok teče skozi likalnik, ki je priključen na napetost 220 V, če porablja električno moč     1540 W?
A	0,14 A              B	7,0 A                   C	31 A                   D	338800 A
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