Naloga 1:
Hidravlična črpalka, ki deluje s 200 bar pritiska, prečrpa 5 m3 olja v 5 minutah prek L = 10 m dolgega tlačnega voda s premerom d = 10 mm. Povratni varnostni ventil je nastavljen na ps = 100 barov. V sistemu je olje z gostoto σ0 = 900 kg/m3  pri temperaturi 15° C, njegova kinematična viskoznost znaša υ0 = 36∙10-6 m2/s, χ =2∙10-2/° C in temperaturni koeficient olja α = 7∙10-4/° C. Izračunaj volumenski pretok črpalke.















REŠITEV:




Naloga 2:
Za dane podatke je potrebno izračunati pretočno količino olja in pogonsko moč motorja črpalke.
Dani so podatki:
Vv = 14 cm3/vrt
n = 1430 vrt/min
p = 150 bar
ηv = 0,9
η = 0,8














REŠITEV:


Moč elektromotorja za pogon (Pkoristna) črpalke moramo povečati za izgube:



Naloga 3:
Vodna črpalka, ki jo uporabljajo gasilci ima specifični delovni volumen Vv = 2000 cm3/vrt in volumenski pretok Q = 18 000 l/h. V kolikšnem času bodo napolnili bazen župana, ki ima naslednje mere: dolžina 3,8 m, širina 23 dm in globina 0,0021 km.
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Naloga 4:
Ob dani logični shemi dopolni pravilnostno tabelo in zapiši izhodno funkcijo. 
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Naloga 5:
[image: ]Ob dani logični shemi dopolni pravilnostno tabelo in zapiši izhodno funkcijo. 



Naloga 6:
[image: ]Ob dani logični shemi dopolni pravilnostno tabelo in zapiši izhodno funkcijo. 












Naloga 7:
[image: ]Ob dani logični shemi dopolni pravilnostno tabelo in zapiši izhodno funkcijo. 






Naloga 8:
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