
PREVERJANJE ZNANJA IZ NIHANJA IN VRSTE VALOVANJ

1. Utež z maso 500 g niha sinusno na vrvici. Graf kaže spreminjanje pospeška uteži med nihanjem.
[image: ]    a(m/s2)
t(s)

a) M Vriši v graf lege A, B, C in odčitaj nihajni čas nihanja uteži   t0=_____________ 

b) T Kolikšen je dolžina vrvice na kateri niha utež? Izračunaj s pomočjo podanih in odčitanih
     vrednosti.

c) M Kolikšen je največji pospešek uteži? Odčitaj iz grafa.

č) V Kolikšna je največja hitrost nihanja uteži? Izračunaj s pomočjo podanih in odčitanih vrednosti. 

d) M V katerih legah ima utež največji pospešek (a = ± a0)? Kolikšne so v teh trenutkih vrednosti za
    odmik, hitrost in silo, ki deluje na utež?

LEGE :__________________________________________________
 
s =  __________      v =  ________________ F = _________________

2. M Skica kaže trenutno sliko potujočega vzdolžnega valovanja na vzmeti, katere konec nihamo levo in 
    desno z amplitudo 2,0 cm. Hitrost valovanja je 120 cms-1. Kolikšna je frekvenca tega valovanja?
	
A	

B	

C	

D	
	




3. Prvi konec lahke vzmeti je pritrjen na togo steno, drugi konec pa na voziček, ki se lahko giblje po
    vodoravnem tiru, kakor kaže slika. Masa vozička je 0,4 kg, dolžina vzmeti je 10 cm, koeficient vzmeti
    pa 10,0 N/m. Trenje in zračni upor lahko zanemarimo. Os x izberemo tako, kakor kaže slika. Izhodišče
    je v ravnovesni legi vozička. 



                              0                             x(m)
a) T Voziček premaknemo za 3,0 cm iz ravnovesne lege in ga spustimo, da prosto zaniha. Izračunajte nihajni čas, s katerim niha voziček.
b) MT Slika kaže voziček v trenutku, ko je ta v desni skrajni legi. Izračunajte silo, s katero vzmet deluje na voziček. Na sliko vrišite tudi vse sile, ki delujejo na voziček v tem trenutku. Pazite, da boste večjo silo ponazorili z daljšim vektorjem.


                              0     +x0                  x(m)
c) T Izračunajte, kolikšno največjo hitrost doseže voziček med nihanjem in kolikšna je tedaj njegova kinetična energija.
č) MT V koordinatni sistem na spodnji sliki vrišite krivuljo, ki predstavlja graf časovnega spreminjanja lege vozička za dva nihaja (x0 je amplituda, t0 pa nihajni čas). V času t = 0 je voziček v desni skrajni legi.
      x
  +x0

   
      0

   -x0




d) MT V koordinatni sistem na spodnji sliki narišite graf časovnega spreminjanja kinetične energije vozička za isti primer, kot ste ga predstavili z grafom x(t) pri prejšnjem vprašanju. Na navpično os zapišite oznako količine in enoto ter opremite skalo osi z numeričnimi vrednostmi. Označite ordinatno os grafa in izberite primerno merilo. Pazite, da bo graf časovno usklajen z grafom iz prejšnjega vprašanja. V času t = 0 je voziček v desni skrajni legi.


4. M Katera od naštetih izjav o energiji nedušenega nitnega nihala je pravilna?
A	Potencialna energija nitnega nihala je ves čas enaka kinetični energiji nitnega nihala.
B	Potencialna energija nitnega nihala je ves čas nasprotno enaka kinetični energiji nitnega nihala.
C	Vsota potencialne in kinetične energije nitnega nihala niha.
D	Vsota potencialne in kinetične energije nitnega nihala je ves čas konstantna.
5. M V kateri legi je rezultanta zunanjih sil, ki delujejo na sinusno nihajoče vzmetno nihalo, največja?
A	Ko gre nihalo skozi ravnovesno lego.
B	Na sredini med ravnovesno in skrajno lego.
C	Ko je odmik nihala od ravnovesne lege enak nič.
D	V skrajni legi.

6. T Pokončno vzmetno nihalo in nitno nihalo nihata na Zemlji z enakima frekvencama. Kaj bi veljalo za
    nihanje obeh nihal, če bi ju zanihali na Luni?

A	Nitno nihalo bi nihalo z manjšo frekvenco kakor vzmetno nihalo.
B	Nitno nihalo bi nihalo z večjo frekvenco kakor vzmetno nihalo.
C	Nihali bi nihali z enakima frekvencama, katerih vrednost bi bila manjša od frekvence nihal na Zemlji.
D	Nihali bi nihali z enakima frekvencama kakor na Zemlji.
7. T Opazujemo vsiljeno nihanje različno dolgih nitnih nihal. Za katero nitno nihalo je značilna
    resonančna krivulja na sliki?
	A	Za nihalo, ki ima vrvico z dolžino 0,25 m.
B	Za nihalo, ki ima vrvico z dolžino 0,50 m.
C	Za nihalo, ki ima vrvico z dolžino 1,0 m.
D	Za nihalo, ki ima vrvico z dolžino 2,5 m.
	
ν(Hz)




8. T Na razdalji 2,0 m od točkastega zvočila, ki oddaja zvok enakomerno v vse smeri, izmerimo gostoto
    energijskega toka 2,5 .10-2 W/m2. 
a) M Kolikšna je hitrost zvoka, če je temperatura zraka -100C?

b) M Kolikšna je moč zvočila?

b) T Kolikšna je gostota zvočnega toka na razdalji 10 m od zvočila?

A   1,0 .10-3W/m2      B   3,0 .10-3W/m2       C   6,0 .10-3W/m2       D   9,0 .10-3W/m2

9. Ozemljena antena oddaja radijske valove valovne dolžine 20m.
a) M Kolikšna je hitrost radijskih valov, ki jih oddaja ozemljena antena?

b) M Kolikšna je frekvenca radijskih valov, ki jih oddaja ozemljena antena?

10. Nad sredino 120cm dolge risalne mize obesimo na višino 60cm svetilko, ki seva izotropno svetlobni
    tok 1200lm.
a) T Kolikšen je svetilnost svetilke?

b) T Kolikšna je gostota svetlobnega toka na razdalji 60cm od svetilke?

c) V Kolikšna je osvetljenost roba mize? 


60cm



                 120cm

11. Z roko smo zanihali vrv in po 8,0 s posneli valovanje na vrvi, ki je prišlo do dane razdalje. s(m)

[image: ]x(m)

a) M Kolikšni sta amplituda in valovna dolžina valovanja? Odčitaj vrednosti iz grafa. 

b) M Kolikšna je frekvenca valov? Podatke imaš v besedilu in grafu.
 
c) M S kolikšno hitrostjo potujejo valovi po vrvi?

12. M V spektru v spodnji preglednici so tri vrste elektromagnetnega valovanja, označene z X, Y IN Z.
      Katera so elektromagnetna valovanja, ki so označena z X, Y IN Z?





A	 so mikrovalovi,  je vidna svetloba in  je sevanje gama.



B	 je vidna svetloba,  so mikrovalovi in  je sevanje gama.



C	 je sevanje gama,  je vidna svetloba in  so mikrovalovi.



D	 je vidna svetloba,  je sevanje gama in  so mikrovalovi.

13. M Slika kaže tri zaporedne oblike vrvi, po kateri se širi transverzalno valovanje. Kolikšna je hitrost
      širjenja valovanja?
	
A	

B	

C	

D	
	




14. Za koliko centimetrov moramo podaljšati 36 cm dolgo nitno nihalo, da se bo lastni nihajni čas
      podvojil?

A	144 cm              B	108 cm                C	72 cm                  D	36 cm

15. Nihalo na vijačno vzmet sinusno niha vzdolž vodoravne osi x z amplitudo nihanja x0. V točki x1 je
      kinetična energija tega telesa 5 J in prožnostna energija 3 J. Kolikšna je prožnostna energija nihala, ko
      je v ravnovesni legi?

A	0 J                      B	3 J                       C	5 J                        D	8 J
16. Ultrazvočni oddajnik s frekvenco 100 kHz postavimo na kovino, v kateri se zvok širi s hitrostjo 
      5000 ms-1. Kolikšna je valovna dolžina ultrazvoka v kovini?

[bookmark: _GoBack]A	0,2 cm               B	5 cm                    C	20 cm                   D	50 cm
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