ODGOVORI NA VPRAŠANJA
1. Absolutna temperatura.
· M Kako je definirana Kelvinova temperaturna skala s plinskim termometrom?

Absolutna ali Kelvinova temperaturna skala ima izhodišče pri absolutni ničli, to je pri -273,16ºC. Enota za merjenje temperature je Kelvin (K). Kelvin je enako velik kot stopinja Celzija. 
Absolutno temperaturo v Kelvinih dobimo tako, da Celzijevi temperaturi prištejemo 273,16 K. 
Absolutno temperaturo merijo med drugim tudi s plinskimi termometri. V njih se razteza plin zaradi spreminjanja temperature ali pa se plinu spreminja tlak. 

· T Merilo česa je temperatura v mikroskopski sliki plina?

Temperatura je količina, ki pove intenziteto termičnega gibanja atomov ali molekul. 

· T Kvalitativno poveži tlak plina s temperaturo.

Tlak se zelo enostavno poveča, če se plin v določeni posodi (z določeno prostornino in določeno množino snovi v plinastem stanju) segreje. Delci dobijo več kinetične energije, se hitreje gibljejo in večkrat zadenejo ob steno posode.

· M Zapiši oznako, osnovno enoto in oznako osnovne enote za temperaturo!

Temperatura – T; Kelvin – K 

· M Kaj pomeni pojem absolutna ničla?

Absolutna ničla je temperatura (T = 0 K = –273,15 °C), pri kateri so atomi in molekule v najnižjem mogočem energijskem stanju oziroma imajo najnižjo mogočo kinetično energijo. Čeprav absolutne ničle v laboratoriju nikoli ne moremo povsem doseči, se ji lahko zelo približamo. Danes znajo znanstveniki atome s posebnimi tehnikami ohladiti do le majhnega delčka stopinje nad najnižjo teoretično mogočo temperaturo. 

· M Pretvori temperaturo 150 K v 0C! Pretvori temperaturo 85 0C v K!

T = 150 K = (150-273) 0C =  - 123 0C
T = 85 0C = (85+273) K = 358 K


2. Temperaturno raztezanje snovi
· M Kaj je temperaturno raztezanje? (Odgovori v enem stavku!)

Temperaturno raztezanje je pojav, pri katerem se snovi zaradi višanja temperature raztezajo.

Več: http://www2.arnes.si/~oskratl1s/fizika/vsebine%208%20razred/Temperaturno%20raztezanje%20-%20primeri%20nalog.pdf


· M Kakšne vrste temperaturnega raztezanja poznaš?

Poznamo dolžinsko raztezanje in volumsko raztezanje.     

· M Predstavi linearno temperaturno raztezanje! (Kdaj ga uporabljamo in zakaj? Nariši skico, zapiši enačbo in pojasni vse količine v njej!)

Dolžinsko raztezanje:     
Temperaturni koeficient linearnega raztezka (α) je podatek, ki nam pove za koliko se poveča dolžina palice, ko jo segrejemo za 1 stopinjo Kelvina.
Kadar imamo opravka s snovjo, ki ima obliko palice govorimo o dolžinskem linearnem raztezku.

· M Predstavi volumsko temperaturno raztezanje! (Kdaj ga uporabljamo in zakaj? Nariši skico, zapiši enačbo in pojasni vse količine v njej!).

Volumsko raztezanje:         
Temperaturni koeficient prostorninskega raztezka je podatek, ki nam pove za koliko se poveča prostornina snovi, ko jo segrejemo za 1 stopinjo Kelvina.      

· T Kako sta definirani linearna in prostorninska temperaturna razteznost snovi in kakšna je zveza med njima?


Temperaturni koeficient prostorninskega raztezka je pri večini snovi trikrat večji kot temperaturni koeficient linearnega raztezka. 

Naloge: http://www2.arnes.si/~oskratl1s/fizika/vsebine%208%20razred/Temperaturno%20raztezanje%20-%20primeri%20nalog.pdf


3. Plinski zakoni.
· M Zapiši in razloži splošni plinski zakon! (Kdaj velja, poimenuj nastopajoče količine!)



Tlak plina je premo sorazmeren s temperaturo in obratno sorazmeren s prostornino.

· M Zapiši in razloži Boylov plinski zakon! (Kdaj velja? Poimenuj nastopajoče količine! Kako se imenujejo spremembe? Nariši graf!)

T = konst.  IZOTERMNA SPREMEMBA




[image: Rezultat iskanja slik za plinski zakoni fizika]

https://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Boyles_Law_animated.gif


· M Zapiši in razloži Amontonsov plinski zakon! (Kdaj velja? Poimenuj nastopajoče količine! Kako se imenujejo spremembe? Nariši graf!)

V= konst.  IZOHORNA SPREMEMBA



[image: ]


· M Zapiši in razloži Guy-Lussacov plinski zakon! (Kdaj velja? Poimenuj nastopajoče količine! Kako se imenujejo spremembe? Nariši graf!)

p= konst.  IZOBARNA SPREMEMBA




[image: Rezultat iskanja slik za gay lussacov zakon]
https://www.geogebra.org/m/sKAf9NEA


· M Zapiši in razloži splošno plinsko enačbo! (Kdaj velja, poimenuj nastopajoče količine!)

Vse količine, s katerim opišemo stanje plina, povezuje splošna plinska enačba:  





kjer je      množina plina         in        splošna plinska konstanta.

· M Zapiši vrednost splošne plinske konstante!


· V Kako se izračuna splošna plinska konstanta? (Zapiši enačbo in pojasni količine v njej!)

1 mol kateregakoli plina pri temperaturi 0oC (273 K) in tlaku 1.013x105 Pa (tlak na morski gladini, ob lepem vremenu) vsebuje Avogadrovo število delcev (6x0221023) in zavzame prostornino 22,4 litrov – molsko prostornino. 
[image: https://kemija.net/e-gradiva/kemija/2_7_plini/eXe_LaTeX_math_10.gif]

· M Zapiši vrednost Boltzmannove konstante!
Boltzmannova konstanta je ena osnovnih fizikalnih konstant, ki povezuje temperaturo z energijo., 
k = 1,38 · 10−23 J/K

· T Zapiši obe enačbi za izračun povprečne kinetične energije molekul plina in pojasni nastopajoče količine v njiju!

     

· T Zapiši enačbo, ki povezuje temperaturo in povprečno kinetično energijo molekul plina in pojasni nastopajoče količine v njej!


     
· T Kako si razlagamo tlak v plinu z dogajanjem na nivoju molekul?

Tlak se zelo enostavno poveča, če se plin v določeni posodi (z določeno prostornino in določeno množino snovi v plinastem stanju) segreje. Delci dobijo več kinetične energije, se hitreje gibljejo in večkrat zadenejo ob steno posode.

4. Agregatna stanja snovi in vlažnost zraka.
· T Opiši prehode med agregatnimi stanji.
[image: Rezultat iskanja slik za fazni prehodi]
· T Nariši in pojasni časovni potek temperature vode, ko jo segrevamo.

[image: ]vrelišče
tališče

[bookmark: _GoBack]

[image: Rezultat iskanja slik za Pri kateri temperaturi se led tali]

http://www.nauk.si/materials/4257/out/index.html#state=1





· T Kaj je izhlapevanje vode?

Voda prehaja iz tekočega v kapljevinsko stanje tudi pri normalnem zračnem tlaku 1 bar in temperaturah, ki so nižje od temperature vrelišča. Pravimo, da izhlapeva.
Tlak nasičene vodne pare pn, ki je odvisen od temperature, je največji možen delni tlak vodne pare v zraku. Voda takrat ne more več izhlapevati. 
Mehanizem izhlapevanja razumemo, če vemo, da imajo molekule vode zaradi temperature določeno hitrost in kinetično energijo. Če ima posamezna molekula določen trenutek dovolj veliko kinetično energijo, lahko zapusti vodo in se v zraku pojavi kot plin-para.


· T Kako določimo vlažnost zraka?

Vlažnost  podaja količino vodne pare v zraku. Vlažnost se meri z vlagomerom-higrometrom. Razlikuje se med absolutno in relativno vlažnostjo.
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