VAJA: Merjenje specifične toplote bakra, svinca in aluminija	

Naloga: Iz posnetih merjenj odčitaj potrebne podatke in izračunaj specifične toplote bakra,
              železa in aluminija.
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Pripomočki, ki so bili uporabljeni pri meritvi:  

Termovka, tehtnica, menzura z znano množino hladne vode, posoda z vrelo vodo, v katero vstavimo kos bakra, svinca in aluminija z enako maso, termometer, s katerim najprej izmerimo temperaturo vrele vode s kosom bakra, svinca in aluminija in termometer, s katerim nato merimo temperaturo hladne vode v termovki, ko vanjo vstavimo kose bakra, svinca in aluminija.

Posnetek in opis merjenja:   

Posnetek merjenja si oglej na povezavi:
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/186/segrevanje_vode_s_kovino.mp4
  
V pripravljeno termovko z menzuro vlijemo znano maso hladne vode mv = 180 g. Začetno temperaturo vode TV odčitamo iz spodnjega grafa celotnega merjenj za vse tri kovine: rdeča je za baker, modra je za svinec in zelena za aluminij. 

[image: ]

















S tehtanjem določimo mase kosov bakra mCu = 142,5 g, svinca mPb = 142,5 g in aluminija mAl = 142,9 g. Kose bakra, svinca in aluminija za nekaj časa potopimo v vrelo vodo in izmerimo temperaturo vrele vode v loncu, ki je enaka temperaturi kosa bakra mCu, svinca mPb. in aluminija mAl. Temperature smo izmerili tik preden smo vzeli kos kovine iz vrele vode: TCu = 99,1, TPb = 100,0  in TAl = 97,8 . Kos kovine smo pazljivo prenesli iz lonca v termovko in počakali, da se je temperatura ustalila. 



Zmesno temperaturo TZ odčitamo iz spodnjega grafa celotnega merjenj za vse tri kovine: rdeča je za baker, modra je za svinec in zelena za aluminij. 
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Iz enačb: 






izračunajte specifično toploto   ( . 
Specifično toploto vode poznamo in je cV = .

V tabeli specifičnih toplot različnih snovi poiščite prave vrednosti specifičnih toplot aluminija, bakra in aluminija in izračunajte absolutno napako meritve    
Izračunaj še relativno napako    .

Izračun za aluminij:
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Izračun za baker:
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Izračun za svinec:
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Tabela:
 
	KOVINA
	mV
(kg)
	TV
(oC)
	mkovine
(kg)
	Tkovine
(oC)
	TZ
(oC)

	aluminij
	
	
	
	
	

	baker
	
	
	
	
	

	svinec
	
	
	
	
	



	KOVINA
	  ckovine
(J/kgK)
	
(J/kgK)
	    c
(J/kgK)
	  r 
(%)

	aluminij
	
	
	
	

	baker
	
	
	
	

	svinec
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