VAJA: Merjenje specifične toplote bakra, svinca in aluminija	

Naloga: Iz posnetih merjenj odčitaj potrebne podatke in izračunaj specifične toplote bakra,
              železa in aluminija.
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Pripomočki, ki so bili uporabljeni pri meritvi:  

Termovka, tehtnica, menzura z znano množino hladne vode, posoda z vrelo vodo, v katero vstavimo kos bakra, svinca in aluminija z enako maso, termometer, s katerim najprej izmerimo temperaturo vrele vode s kosom bakra, svinca in aluminija in termometer, s katerim nato merimo temperaturo hladne vode v termovki, ko vanjo vstavimo kose bakra, svinca in aluminija.

Posnetek in opis merjenja:   

Posnetek merjenja si oglej na povezavi:
https://eucbeniki.sio.si/fizika9/186/segrevanje_vode_s_kovino.mp4
  
V pripravljeno termovko z menzuro vlijemo znano maso hladne vode mv = 180 g. Začetno temperaturo vode TV odčitamo iz spodnjega grafa celotnega merjenj za vse tri kovine: rdeča je za baker, modra je za svinec in zelena za aluminij. 
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S tehtanjem določimo mase kosov bakra mCu = 142,5 g, svinca mPb = 124,5 g in aluminija mAl = 142,9 g. Kose bakra, svinca in aluminija za nekaj časa potopimo v vrelo vodo in izmerimo temperaturo vrele vode v loncu, ki je enaka temperaturi kosa bakra mCu, svinca mPb. in aluminija mAl. Temperature smo izmerili tik preden smo vzeli kos kovine iz vrele vode: TCu = 99,1, TPb = 100,0  in TAl = 97,8 . Kos kovine smo pazljivo prenesli iz lonca v termovko in počakali, da se temperatura ustalila. 



Zmesno temperaturo TZ odčitamo iz spodnjega grafa celotnega merjenj za vse tri kovine: rdeča je za baker, modra je za svinec in zelena za aluminij. 
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Iz enačb: 







izračunajte specifično toploto   ( , če vemo specifično toploto vode 

V tabeli specifičnih toplot različnih snovi poiščite prave vrednosti specifičnih toplot aluminija, bakra in aluminija in izračunajte absolutno napako meritve    
Izračunaj še relativno napako    .
Tabela:
 
	KOVINA
	mV
(kg)
	TV
(oC)
	mkovine
(kg)
	Tkovine
(oC)
	TZ
(oC)

	aluminij
	0,180
	26,9
	0,1429
	97,8
	35,7

	baker
	0,180
	27,4
	0,1425
	99,1
	31,7

	svinec
	0,180
	26,7
	0,1425
	100,0
	28,1



	KOVINA
	  ckovine
(J/kgK)
	
(J/kgK)
	    cFe
(J/kgK)
	  r 
(%)

	aluminij
	750
	880
	130
	15

	baker
	338
	390
	52
	13

	svinec
	103
	130
	27
	21


Izračun za aluminij:







Izračun za baker:








Izračun za svinec:
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