1. lab. vaja: S stoječim valovanjem na vzmeti izmeri valovno dolžino in izračunaj hitrost 
                     valovanja. Frekvenca brnača, ki valovanje povzroča, je 100 Hz.
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2. lab. vaja: S stoječimi mikrovalovi izmeri valovno dolžino in izračunaj frekvenco  
                     oddajnika mikrovalov. Hitrost mikrovalov je 
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3. lab. vaja: Z lastnim nihanjem vpete strune z maso 1,3 g in dolžino 1,125 m izmeri valovno dolžino in
                     izračunaj hitrost ter frekvenco resonančnega nihanja strune. 
                     Frekvenca brnača  
https://www.youtube.com/watch?v=BSIw5SgUirg
https://www.youtube.com/watch?v=pR1tipKPuW8
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n=1 prvo višjeharmonsko nihanje
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n=2 drugo višjeharmonsko nihanje
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4. lab. vaja : Izračunaj hitrost zvoka s pomočjo izmerjene valovne dolžine in frekvence 
                      lastnega nihanja zraka v polodprti piščali. Rezultat primerjaj z vrednostjo,
                      ki jo dobiš z izmerjeno temperaturo zraka in enačbo za hitrost zvoka v
                      zraku.
Kundtova cev za opazovanje lastnega nihanja zraka je dolga: l = 91,5 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=BVf98h8qsmE
https://www.youtube.com/watch?v=6y7qXjvr7dY
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4. lab. vaja : Izračunaj valovno dolžino laserske svetlobe z uklonom laserske svetlobe na uklonski
                      mrežici.

[bookmark: _GoBack][image: DSCN3911]Pripomočki: Uklonska mrežica (300 rež/mm), izvor  laserske svetlobe (He -Ne laser), merilni trak in ravnilo.



https://www.youtube.com/watch?v=PgW7qaOZD0U
https://www.youtube.com/watch?v=LWU_faKNtw8
https://www.youtube.com/watch?v=aNC6Cw9OmOo
https://www.youtube.com/watch?v=9D8cPrEAGyc
https://www.youtube.com/watch?v=764Fr0mnOrQ



Navodilo:
Pri prehodu snopa svetlobe skozi uklonsko mrežico pride na nasprotni strani do interference. Če vpada snop pravokotno na uklonsko mrežico velja, da pride do ojačitev, če je 

                                       .                                    (1)

d je razdalja med dvema sosednjima režama, N red ojačitve in N smer N-te ojačitve. Interferenčno sliko prestrežemo z zaslonom na katerem ojačeni curki dajejo svetle pike. Iz razdalj teh pik aN od centralne ojačitve (N=0) določimo kot, pod katerim je prišlo do izbrane ojačitve:	
                                                                                 (2)              

D je razdalja med uklonsko mrežico in zaslonom. 
S pomočjo enačbe  (2) izračunamo kot  , ga vstavimo v enačbo (1) in izračunamo valovno dolžino λ.

Meritve:

[image: ] [image: ]a
D

                                                                                                 Ojačitve na zaslonu: N = 1, 2, 3, 4
[image: ]  [image: ]D
Uklonska mrežica ima 300 rež na mm. Razdalja med sosednjima režama je .
D

Oddaljenost zaslona od uklonske mrežice – D.
[image: ]  [image: ]a2
a1

[image: ]  [image: ]a4
a3

Oddaljenosti ojačitev od centralne ojačitve -.

Tabela:        / 16t
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Koliko je vseh ojačitev (rdečih pik) na zaslonu? Izračunaj, če veš, da je lahko zadnja ojačitev pod 900.
5. Določi Brewstrov kot (tudi kot polarizacije) za steklo in vodo:
Nariši prehod svetlobe iz zraka v vodo in iz zraka v steklo, ko je odbita svetloba polarizirana.










steklo
voda
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Voda:                                                                                            Steklo:
αP  = _____________________                                                   αP  = _____________________
https://www.youtube.com/watch?v=dxJGm2QeX1g
https://www.youtube.com/watch?v=8UXB4pBklBM
https://www.youtube.com/watch?v=tomdmqeWaMM
[image: Polarizacija Procesi nastajanja polarizirane svjetlosti: a ...]αP =
αP
αP
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