Laboratorijske vaje iz elektrike:

1.VAJA: Vezava ampermetra in merjenje električnega toka

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_bs.html


Naloge:       1. Sestavi električni krog z upornikom 5000 Ω in baterijo z 9,0 V.
                   2. Izmeri električni tok na dveh mestih v vezju.
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Vprašanja: 1. Kako vežemo ampermeter v električni krog?__________________________
                  2. Koliko kaže ampermeter v prvem in v drugem primeru?
                      I1 = ___________ , I2 = ___________Ali velja enačba I1 =I2?_____________
                  3. Ali je pomembno, kje v krogu vežeš ampermeter?______________________


2.VAJA: Vezava voltmetra in merjenje električne napetosti

Naloga:       1. Sestavi električni krog z upornikom 12 Ω in baterijo 9,0 V.
                   2. Izmeri napetost na uporniku in bateriji.
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Vprašanja: 1. Kako vežemo voltmeter v električni krog?____________________________
                  2. Koliko kaže voltmeter na žarnici in koliko na bateriji?
                      U1 = ___________ , U2 = ___________
                   3. Kaj ugotoviš, če primerjaš izmerjeni napetosti?_______________________






3.VAJA: Zaporedna vezava enakih žarnic 
 
Naloga:       1. Sestavi električni krog z zaporedno vezavo dveh enakih žarnic in baterijo 9,0 V.
                   2. Izmeri vse tokove in napetosti, tako kot kažejo slike.
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Tabela z izmerjenimi količinami:

	
	I1 (mA)
	I2 (mA)
	I3 (mA)
	U1 (V)
	U2 (V)
	U3 (V)

	ŽARNICE
	
	
	
	
	
	




Vprašanja:  1. Ali veljata Kirchhoffova zakona pri zaporedni vezavi žarnic - enaki tokovi,
                      porazdeljene napetosti?___________________________________________

                   2. Kje v praksi srečamo takšno vezavo žarnic?__________________________

                   3. Če ena žarnica pregori, kaj se zgodi z drugo žarnico?___________________





4.VAJA: Zaporedna vezava različnih upornikov

Naloga:         3. Sestavi električni krog z zaporedno vezavo dveh upornikov 
                         ( R1 = 100, R2 = 500) in baterije 9,0 V.
                     4. Izmeri vse napetosti in tokove, tako kot kažejo slike.
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	U1 (V)
	U2 (V)
	U3 (V)
	I1 (mA)
	I2 (mA)
	I3 (mA)

	UPORNIKI
	
	
	
	
	
	


                  

Vprašanja:  1. Kaj ugotoviš za izmerjene tokove in napetosti pri upornikih?
                    _______________________________________________________________
                  
                   2. Kaj ugotoviš, če primerjaš razmerje napetosti (U1/U2) z razmerjem uporov
                       upornikov (R1/R2)?
                      ______________________________________________________________





5.VAJA: Vzporedna vezava različnih upornikov 
 

Naloga:       1. Sestavi električni krog z vzporedno vezavo dveh upornikov
                        ( R1 = 100, R2 = 500) in baterijo 9,0 V.
                   2. Izmeri vse tokove in napetosti tako kot kažejo slike.

[image: ] [image: ]
[image: ]

[image: ]  [image: ]
    
Tabela z izmerjenimi količinami:

	
	I1 (mA)
	I2 (mA)
	I3 (mA)
	U1 (V)
	U2 (V)

	UPORNIKI
	
	
	
	
	



Vprašanja: 1. Kaj ugotoviš za izmerjene tokove in napetosti na upornikih?
                       _____________________________________________________________

                  2. Primerjaj razmerje tokov in razmerje uporov upornikov. Kaj si ugotovil?
                       _____________________________________________________________











6.VAJA:    Zaporedna, vzporedna in mešana vezava treh upornikov 
                      R1 = 100, R2 = 500, R3 = 1k

Naloga:      1. Sestavi električne kroge z zaporedno vezavo upornikov in izmeri tok in 
                      napetost v vezju, tako kot kaže slika.                                        
                                                                     [image: ]                                           
                 2. Sestavi električne kroge z vzporedno vezavo upornikov in izmeri tok in
                     napetost v vezju, tako kot kaže slika.
                                                                     [image: ]
               3. Sestavi električne kroge z mešano vezavo upornikov in izmeri tok in napetost v
                   vezju, tako kot kaže slika.
                                                                    [image: ]      

Tabela z izmerjenimi in izračunanimi količinami:
	N
	I (mA)
	U (V)
	RM (Ω)
	RE (Ω)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


            
1. Zaporedna vezava : RM = U/I     RE = R1 + R2 + R3              

2. Vzporedna vezava : RM = U/I     1/RE =1/ R1 + 1/R2 +1/R3              

3. Mešana vezava :       RM = U/I     RE = ( 1/R1 + 1/R2)-1 + R3      
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