Lab. vaja: IZOHORNA SPREMEBA PLINA-AMONTONSOV ZAKON
                      (odvisnost tlaka plina od temperature pri stalni prostornini in masi) 

[image: ]Potrebna oprema: 
· računalnik, 
· računalniški vmesnik Vernier
· računalniški program Logger Pro,  
· senzor za tlak Vernier (Gas Pressure Sensor), 
· 20 ml brizgalka, 
· senzor za temperaturo.

Navodila: 
Brizga je nastavljena na največjo prostornino. Merilnik temperature je pritrjen na zunanjost brizge. Pri tem se zavedamo sistematične napake, ki smo jo s tem naredili. Brizgo in termometer pustite ležati na mizi in poženete meritev. Nekaj sekund (5 – 10) pustite, da sistem meri konstantne vrednosti. Nato primete brizgo in termometer, ter ju objamete z dlanjo, da se prične vse skupaj segrevati. Segrejete za približno pet stopinj, nato odložite na mizo in pustite, da se sistem ohlaja. 

Dobite naslednja grafa:
[image: ]
Dodate nov izračunan stolpec Date -New Calculated Column, ki kaže razmerje med tlakom v kPa in temperaturo v K. 

[image: ]


Pod Name vpišete razmerje p/T, pod Short Name vpišite k, pod Units vpišite kPa/K. 
Pod Exspresion zapišete kvocient p/T tako, da najprej izberete pod Variables Pressure , ki ga delite / s (Temperature +273). Končate z gumbom Done.

[image: ]
  

To razmerje bi seveda moralo biti konstantno, kar lahko pokažemo še s tretjim grafom, ki ga dodamo. 
Ko dodamo še tretji graf, poravnamo okna in prikažemo statistično obdelavo izračunane konstante.
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 Rezultati meritve:
· Kaj se dogaja s tlakom zraka v brizgi, ko zrak segrevamo? 


· Kaj se dogaja s tlakom zraka v brizgi, ko zrak ohlajamo?

 
· Kaj se dogaja s prostornino zraka v brizgi, ko zrak segrevamo?

 
· Kaj se dogaja s prostornino zraka v brizgi, ko zrak ohlajamo? 


· Kaj se dogaja z maso zraka v brizgi, ko zrak segrevamo? 


· Kaj se dogaja z maso zraka v brizgi, ko zrak ohlajamo? 


· Kaj se dogaja z razmerjem med tlakom in temperaturo zraka v brizgi, ko zrak segrevamo? 


· Kaj se dogaja z razmerjem med tlakom in temperaturo zraka v brizgi, ko zrak ohlajamo? 


· Za kakšno sorazmerje gre pri tej tlaka in temperature? 


· Ali se pri tem poskusu zrak v brizgi hitreje segreva ali ohlaja?

 
· Pojasnite razloge za razlike v hitrosti segrevanja in ohlajanja. 


· Kakšen je vpliv sistematične napake, ker nismo merili dejanske temperature zraka v brizgi. 


· Pri natančnem pregledu razmerja p/T v odvisnosti od časa, lahko ta vpliv opazimo. 
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