Lab. vaja: IZOHORNA SPREMEBA PLINA-AMONTONSOV ZAKON
                      (odvisnost tlaka plina od temperature pri stalni prostornini in masi) 

 Naloga:  Preveri zvezo med tlakom in temperaturo zraka pri konstantni prostornini.

[image: Figure from experiment 31 from Physical Science with Vernier]

Potrebna oprema: 
· računalnik  z računalniškim program Logger Pro,  
· računalniški vmesnik Vernier
· senzor za tlak Vernier (Gas Pressure Sensor)
· kovinska posoda z stekleno bučko na stojalu, 
· senzor za temperaturo.

Navodila:       
a) Pripravite računalnik za zbiranje podatkov: odprite datoteko za merjenje tlaka v odvisnosti od
    temperature-pT PREDLOGA. 
b) V posodo z mrzlo vodo je potopljena bučka, ki je povezana z senzor za tlak Vernier (Gas Pressure
    Sensor), ki meri tlak zraka v bučki. 
c) V posodo z vodo je potopljen tudi senzor za temperaturo, ki kaže temperaturo vode in zraka v bučki.                                   
č) Pritisnite zeleni gumb s puščico Collect za začetek zbiranja podatkov. 
d) Zbirate podatke za tlak v odvisnosti od temperature .
e) Ko pritisnete modri gumb Keep, se pojavi okno, v katerega vpišete temperaturo. Meritev potrdite z OK.

[image: ]

f) Dolijte v posodo malo vroče vode, jo pomešajte in počakajte, da se ustali. Pritisnite ponovno modri gumb Keep, v okno vpišete temperaturo in meritev potrdite z OK.
g) Postopek ponovite vsaj štiri-krat. Pazite, da ne gre voda čez lonec!
h) Kliknite STOP, ko ste končali z zbiranjem podatkov. 

[bookmark: _GoBack]Oglejte si meritve tlaka v odvisnosti od temperature na 1. in 2. grafu. 

1. Označite prvi graf in kliknite gumb za prilagajanje funkcij (Curve Fit).

[image: ]

2. Na seznamu izberite linearno funkcijo (mT +b) in kliknite TrayFit. 

[image: ]

3. Na graf se bo vrisala najboljša prilagoditvena krivulja. Če ste merili pravilno, se ujema s točkami
    meritve, kliknite OK.
 
4. Označite še drugi graf na katerem je na x osi nov stolpec (new calculated column) s temperaturo
    preračunano v K. Kliknite ponovno gumb za prilagajanje funkcij (Curve Fit). Na seznamu izberite
    linearno funkcijo (AT) in kliknite TrayFit.
    
[image: ]

4. Opremite graf z ustreznim naslovom: Amontonsov zakon, razred, datum, priimki članov skupine
   (Options –Graph options – title) in ga natisnite. 
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