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POSKUSNI TEST IZ ELEKTRIČNEGA POLJA 


1. Na sliki je v oglišču A naboj e1 = +4,0C, v oglišču  B pa naboj e2 = +1,0C. Razdalja med nabojema je 6,0cm.
a) Nariši in izračunaj sili med nabojema!
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b) Nariši smer jakosti električnega polja drugega naboja v točkah C in D !
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c) Koliko je velikost jakosti električnega polja v točki C, ki je 8,0 cm oddaljena od naboja?

    /3t



2. V točki A je narisana smer jakosti električnega polja. Katera slika pravilno kaže potek silnice skozi
     točko A? 
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3. Med dvema ploščama pada negativno naelektrena kroglica. Da padanje kroglice ustavimo, morata biti
    plošči naelektreni

A   obe negativno             
B   obe pozitivno                 /1t

C   zgornja pozitivno, spodnja negativno 
D   zgornja negativno, spodnja pozitivno

4. Dolgo ploščo  naelektrimo s pozitivnim nabojem površinske gostote 4,45nC/m2.
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a) Nariši silnice električnega polja v okolici plošče in smer jakosti električnega polja v točki A in B!
b) Nariši ekvipotencialne črte v polju plošče?
c) Koliko je jakosti električnega polja v točki A, ki je 3,5cm oddaljena od plošče in točki B, ki je 4,0cm
      oddaljena od plošče?        /3t



d) Kolikšna električna sila deluje na naboj e = +1,0C, če ga vstavimo točko A? Nariši smer delovanja
      sile v sliko zgoraj in izračunaj velikost električne sile! Če pod c) nimaš odgovora, vzameš E = 1N/C.

    /4t



e)   Kolikšna je napetost med ploščo in točko A, ki je 3,5cm oddaljena od plošče?
    /3t



f)   Koliko električnega dela opravimo proti polju če naboj e = +1,0C prestavimo iz točke A na ploščo?

    /3t



5. M Katera slika pravilno kaže smer jakosti električnega polja med nabojema z različnim predznakom?
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6. V Kateri graf pravilno kaže odvisnost električne sile med dvema naboja od razdalje r med nabojema?
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7. Kondenzator, ki ima med ploščama površine 3,0dm2 zrak in razmaknjene za 3,0cm, napolnimo tako, da ga
    priključimo na napetost 600V. 
a) Koliko je kapaciteta kondenzatorja?    /3t



b) Kolikšen naboj se shrani v kondenzatorju?
    /3t



c) Ko se kondenzator napolni, ga previdno odklopimo in plošči razmaknemo, tako da sta oddaljeni
      6,0cm. Izračunaj novo napetost na kondenzatorju.
    /3t



d) Kolikšna je sprememba naboja na ploščah kondenzatorja?
    /3t



e) Kolikšna je jakost električnega polja med ploščama kondenzatorja?
    /3t


