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naloga	
Nariši silnice električnega polja okoli točkastega naboja z nabojem e = +6 ∙ 10-6 C. Določi jakost električnega polja 30 cm od naboja.
naloga		
Nariši silnice električnega polja okoli električnega dipola ter silnice električnega polja znotraj kondenzatorja. Katero električno polje je homogeno? Kaj so značilnosti homogenega električnega polja?
naloga	
Po čem se naelektrena telesa ločijo od nevtralnih?
naloga	
Določi skupni naboj 6 ∙ 104 elektronov.
naloga	
Pojasni pojav influence.
naloga	
Nariši naelektren elektroskop ter pojasni njegovo delovanje.
naloga	
Pojasni, kaj pomeni, da je naboj kvantiziran.
naloga	
Zapiši definicijo jakosti električnega polja in pojasni nastopajoče količine in njihove enote.
naloga	
Kroglici z nabojem e1 = +1,6 ∙ 10-6 C in e2 = +2,5 ∙ 10-6 C sta med seboj oddaljeni 1,7 m. Se kroglici privlačita ali odbijata? Izračunaj, kolikšna je električna sila na posamezno kroglico.
naloga	
Naboj e1 = +3,2 ∙ 10-6 C je od naboja e2 oddaljen 2 m. Med njima je privlačna sila
F = 15 ∙ 10-3 N. Določi velikost naboja e2.
naloga	
Pojasni, zakaj znotraj prevodnika ni električnega polja (Faradayeva kletka).
naloga	
Med premikom naelektrene kroglice z nabojem 2,0 ∙ 10-6 C od točke A do točke B v električnem polju opravi električna sila delo 0,8 ∙ 10-3 J. Kolikšna je električna napetost med točkama A in B?
naloga	
Kako je definirana kapaciteta kondenzatorja? V kakšnih enotah jo merimo?
naloga	
Kondenzator priklopljen na 50 V, je sprejel 2,6 ∙ 106 elektronov. Določite kapaciteto kondenzatorja.
naloga	
Kondenzator priklopljen na napetost 100 V se naelektri z nabojem 0,20 As. Kolikšna je površina plošč kondenzatorja, če sta plošči razmaknjeni 0,10 dm? 
naloga	
Navedi tri primere uporabe kondenzatorja.
naloga	
Naštej učinke električnega toka.


naLoga	
Izberi in obkroži številko pred shemo/shemami, ki prikazuje/prikazujejo pravilno uporabo ampermetra za merjenje električnega toka skozi žarnico.
[bookmark: _GoBack][image: http://www2.arnes.si/~osljjk6/fizika/fizika_9/fizika9_gradiva/elektrika/elektricni_tok/ampermeter/ampermetri_1.jpg]
naloga	
Napiši tri različne vire električne napetosti.
naloga	
Nariši shemo električnega kroga z virom napetosti in uporom ter določi, v katero smer teče električni tok in v katero smer tečejo elektroni.
naloga	
Izberi in obkroži, kateri od zapisov ustreza enoti za upornost.
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naloga	
Določi nadomestno upornost treh zaporedno vezanih uporov.
R1 = 200 , R2 = 500  in R3 = 450 
naloga	
Določi nadomestno upornost treh vzporedno vezanih uporov.
R1 = 200 , R2 = 500  in R3 = 450 
naloga	
Vir napetosti U0 = 100 V požene tok skozi tri vzporedno vezane upornike. Določi, kolikšen tok teče skozi R2 ter kolikšen tok požene vir. R1 = 200 , R2 = 500 , R3 = 450 .
naloga	
[image: ]Na sliki je vezje s štirimi upori. Tok skozi R1 je 100 mA. Določite napetost vira.
R1 = 100 , R2 = 400 , R3 = 300  in R4 = 150 
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