1. LAB. VAJA: Karakteristika baterije
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Odčitki iz grafa: U = Ug – Rn.I

Ug =

Ik   =

Rn =

2. LAB. VAJA: Merjenje EKG diagrama
[image: ]





3. LAB. VAJA: Karakteristika diode in LED diode
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4. LAB. VAJA: Polvalno usmerjanje z diodo in glajenje napetosti s kondenzatorji    

[image: DSCN5023] [image: DSCN5052] [image: DSCN5057]

[bookmark: _GoBack][image: ]
image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.png
4 Logger Pro - dioda kondenzator
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