PREVERJANJE ZNANJA IZ DELA, MEHANSKIH ENERGIJ, MOČI, TEMPERATURE, TOPLOTE, NOTRANJE ENERGIJE SNOVI 
	

	

	

	
	


	

	
	
	
	


	

	

	

	

	


	

	

	

	


	


	

	

	

	

	


	

	

	

	


	




1. Motorne sani z maso 400 kg vozijo po zasneženi poljani. Sila motorja je 250 N, zaviralne sile skupaj
    merijo 120 N. Ko peljejo skozi točko A, imajo hitrost 54 km/h.



                                                    A                                                     B

a) M Kolikšna je hitrost sani v osnovnih enotah? M Kolikšna je v točki A kinetična energija motornih sani?  
     /1t

v = 15 m/s
WkA= 45 kJ     /2t



b) M Kolikšno in kakšno delo opravi sila motorja na razdalji 1,5 km?  
     /3t


Am= +375 kJ

c) M Kolikšno in kakšno delo opravijo zaviralne sile na razdalji 1,5 km?  
     /3t


Az= -180 kJ

d) T Kolikšno energijo imajo sani na koncu prevoženih 1,5 km? 

     /3t

WkB= 240 kJ


2. V slapu pade 2800 kg vode vsako sekundo 5,0 m globoko. 
a) M Kolikšna je sprememba potencialne energije vode?
     /2t

ΔWp= 137 kJ

b) M Kolikšno moč bi dobili iz elektrarne, če bi izkoriščali vso energijo vode?


P= 137 kW
     /2t

3. M Temperatura 00 C je enaka: 
     /1t

A   100 K                 B   -100 K              C   273 K                D   -273 K

4. M Na grafu je prikazan potek temperature faznega prehoda vode. Kateri prehod je to?
                                                              T
A  kondenzacija      /1t

B  izparevanje                        00C
C  taljenje
D  zmrzovanje
                                                                                                              t
5. V valjasti posodi, ki je zaprta z nepomičnim batom, je 5,0 m3 helija (M = 4). Tlak plina je 3,0 bara
pri temperaturi 30 0 C. 
a) T Kolikšna je masa plina v posodi?

     /3t

m = 2,4 kg


b)  Helij segrejemo pri stalni prostornini tako, da je tlak plina 2-krat večji. M Poimenuj in nariši v
     diagram p(V) to spremembo plina. Izohorna 
   p(bar)
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                                  2,5             5,0      V(m3)     /1t


c) M Kolikšen je končni tlak plina? p = 6,0 bar

[bookmark: _GoBack]č) T Kolikšna je končna temperatura plina v 0C in K?  T = 606 K = 333 0 C

     /3t




6. V kalorimeter s 5,0 kg vode, ki ima temperaturo 100 C, vlijemo 1,0 kg vroče vode s temperaturo 700C. 
a) T Kaj se dogaja v kalorimetru? Opiši z besedami in z diagramom T(t).


     /2t



b) V Kolikšna je končna temperatura v 0C in K?

T = 293 K = 20 0 C
     /3t


7. V posodi imamo 5 litrov vrele vode pri normalnem tlaku.
a) M Koliko je temperatura vrele vode in kateri fazni prehod poteka, če posodo segrevamo?
     /2t





b) T Koliko toplote potrebuješ, da izvršiš ta fazni prehod vode( cp=4,2 kJkg-1K-1, qt =336 kJ/kg, 
    qi = 2,26 MJ/kg)?

     /2t

Q = 11,3 MJ



8. Stene stanovanja, ki mejijo na ulico, merijo 60 m2 in so debele 0,60 m. Toplotna prevodnost stene je
    0,80 Wm-1K-1, zunanja temperatura je -250 C in notranja 200 C.
a) M Kako je toplotni tok skozi stene stanovanja?


     /2t

P = 3,6 kW




9. Motorne sani z maso 600 kg vozijo po zasneženi poljani. Sila motorja je 150 N, zaviralne sile skupaj
    merijo 80 N. Ko peljejo skozi točko A, imajo hitrost 36 km/h.



                                                    A                                                     B

d) M Kolikšna je hitrost sani v osnovnih enotah? M Kolikšna je v točki A kinetična energija motornih sani?       /1t

v = 10 m/s
WkA= 30 kJ
     /2t


e) M Kolikšno in kakšno delo opravi sila motorja na razdalji 0,5 km?  
     /3t

Am= +75 kJ


f) M Kolikšno in kakšno delo opravijo zaviralne sile na razdalji 0,5 km?  
     /3t

Az= -40 kJ


d) T Kolikšno energijo imajo sani na koncu prevoženih 0,5 km? 

WkB= 65 kJ
     /3t



10. V slapu pade 8800 kg vode v 5,0 s 15 m globoko. 
a) M Kolikšna je sprememba potencialne energije vode?
     /2t

ΔWp= 1,32 MJ


b) M Kolikšno moč bi dobili iz elektrarne, če bi izkoriščali vso energijo vode?
     /2t



P= 0,26 MW




11. M Na grafu je prikazan potek temperature faznega prehoda vode. Kateri prehod je to?
                                                                T
A  kondenzacija 
B  izparevanje                     1000 C     /1t

C  taljenje
D  zmrzovanje
                                                                                                          t
12. V valjasti posodi, ki je zaprta z nepomičnim batom, je 2,5 m3 helija (M = 4). Tlak plina je 4,0 bare
    pri temperaturi 2270 C. 
a) T Kolikšna je masa plina v posodi?

     /3t

m = 0,96 kg




b)  Helij ohladimo pri stalni prostornini tako, da je tlak plina 2-krat manjši. M Poimenuj in nariši v
     diagram p(V) to spremembo plina.   Izohorna

     p(bar)
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                                  2,5             5,0      V(m3)

c) M Kolikšen je končni tlak plina? p = 2,0 bar     /1t




č) T Kolikšna je končna temperatura plina v 0C in K? T = 250 K = -23 0 C


     /3t

13. V kalorimeter s 5,0 kg vode, ki ima temperaturo 50 C, vlijemo 1,0 kg vroče vode s temperaturo 900 C. 
a) T Kaj se dogaja v kalorimetru? Opiši z besedami in z diagramom T(t).



     /2t






b) V Kolikšna je končna temperatura v 0C in K?


     /3t

T = 292 K = 19 0 C





14. M Koliko je temperatura vrele vode pri normalnem tlaku?
     /1t

A        100 K              B       200 K            C      273 K           D      373 K

15. V posodi imamo 5,0 kg mokrega ledu pri normalnem tlaku.
a) M Koliko je temperatura mokrega ledu in kateri fazni prehod poteka, če posodo segrevamo?
     /2t




b) T Koliko toplote potrebuješ, da izvršiš ta fazni prehod pri vodi( cp=4,2 kJkg-1K-1, qt =336 kJ/kg, 
    qi = 2,26 MJ/kg)?     /2t



Q = 1,68 MJ

16. Stene stanovanja, ki mejijo na ulico, merijo 40 m2 in so debele 0,40 m. Toplotna prevodnost stene je
      0,08 Wm-1K-1, zunanja temperatura je -150 C in notranja 200 C.
a) M Kako je toplotni tok skozi stene stanovanja?


     /2t




P = 280 W
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