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Ime in priimek:	Oddelek:	Datum:	
	0 - 44 %
	45 - 59 %
	60 - 74 %
	75 - 89 %
	90 - 100 %

	(nzd) 1
	(zd) 2
	(db) 3
	(pd) 4
	(odl) 5


naloga
Dopolni preglednico s podatki o osnovnih fizikalnih količinah, njihovih oznakah in enotah.
	Fizikalna količina
	Oznaka
	Enota

	
	l
	

	čas
	
	

	
	
	K

	svetilnost
	
	

	
	n
	


naloga
S pomočjo povezave med fizikalnimi količinami izpelji enoto.
	Povezava
	Izpeljava enote

	
	

	
	

	S = πr2
	

	
	

	
	


naloga
Podano vrednost zapiši v njeni osnovni enoti na eno celo mesto s potenco števila 10.
0,002 A =	
0,0062 g/mm3 =	
0,0205 m =	
0,25 hg =	
0,30 dag/l =	
0,4 t =	
0,729 ∙ 104 km =	
1 km/h =	
1 km2 =	
103 cm2 =	
115200000 cm/h =	
180 mm/leto =	
200 cd =	
200 hl =	
22 mA =	
22 mg =	
3 h =	
360 m/s =	
450 km =	
5 h 22 min =	
5,2 pm2 =	
5,3 dm3 =	
520 dag/mmol =	
6 ∙ 103 m3 =	
63 dag =	
7,5 ∙ 102 kg/dm3 =	
8,25 ∙ 104 cg = 	
naloga
Povprečne poraba goriva osebnega vozila na prevoženih 100 km so 5,48 l; 5,61 l; 5,70 l; 5,78 l; 5,61 l; 5,62 l; 5,78 l; 5,77 l; 5,72 l; 6,05 l; 5,60 l in 6,12 l. Določi povprečno porabo goriva na prevoženih 100 km ter zapiši rezultat z absolutno ter relativno napako.
naloga
Dopolni preglednico s podatki o predponah, oznakah predpon in pripadajočih dekadnih potencah.
	Predpona
	Oznaka
	Dekadna potenca

	tera
	
	

	
	M
	

	
	
	102

	
	n
	


naloga
Preveri, ali je posamezen rezultat zapisan smiselno ter ga po potrebi popravi.
m = 52,68 dag ± 0,1 dag	
t = 22,8 s ± 1,0 s	
I = 22,8 A ± 0,1 A	
h = 846,54 mm ± 0,005 mm	
t = 125,8 s ± 1,0 min	
t = 22,8 s ± 1,0 s	
naloga
Vzmet smo obremenili z različnimi utežmi in podatke zapisali v tabelo. Nariši graf F(x) ter določi smerni koeficient premice. Iz grafa odčitaj, kolikšen je raztezek vzmeti, če jo obremenimo s silo 5 N ter pri kateri sili je raztezek vzmeti 15 cm. [x = l2 – l1]
	l1 (cm)
	l2 (cm)
	F (N)

	12,4
	12,4
	0,000

	12,4
	17,4
	0,865

	12,4
	22,4
	1,730

	12,4
	32,4
	3,460

	12,4
	62,4
	8,650

	12,4
	67,4
	9,515


Naloga
Poimenuj sile, ki delujejo na daljavo.
Naštej vse načine, na katere lahko delujejo sile glede na prijemališče.
naloga
Po trikotniškem pravilu seštej narisani sili ter določi velikost rezultante.	1 cm … 5 N


naloga
Grafično seštej narisane sile ter določi velikost rezultante.	1 cm … 1 N






naloga
Sili Fx = 7 N in Fy = 15 N sta pravokotni druga na drugo. Grafično in tudi računsko določi velikost rezultante. Kolikšen je kot med rezultanto in silo Fx?
naloga
Narisano silo razstavi na vodoravno in navpično komponento. Koliko merita komponenti. Na sliki 1 cm predstavlja 10 N.


naloga
Na slikah so izmerki z različnih merskimi orodij. Odčitaj in zapiši rezultate posamezne meritve ter določi njihovo natančnost.
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