Laboratorijske vaje iz elektrike:

1.VAJA: Vezava ampermetra in merjenje električnega toka

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_bs.html


Naloge:       1. Sestavi električni krog z upornikom 5000 Ω in baterijo z 9,0 V.
                   2. Izmeri električni tok na dveh mestih v vezju.
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Vprašanja: 1. Kako vežemo ampermeter v električni krog? Zaporedno
                  2. Koliko kaže ampermeter v prvem in v drugem primeru?
                      I1 = 0,002 A, I2 = 0,002 A Ali velja enačba I1 =I2? Da
                  3. Ali je pomembno, kje v krogu vežeš ampermeter? Da


2.VAJA: Vezava voltmetra in merjenje električne napetosti

Naloga:       1. Sestavi električni krog z upornikom 12 Ω in baterijo 9,0 V.
                   2. Izmeri napetost na uporniku in bateriji.
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Vprašanja: 1. Kako vežemo voltmeter v električni krog? Vzporedno
                  2. Koliko kaže voltmeter na uporniku in koliko na bateriji?
                      U1 = -9 V , U2 = 9 V
                   3. Kaj ugotoviš, če primerjaš izmerjeni napetosti? Da sta nasprotno enaki.






3.VAJA: Zaporedna vezava enakih žarnic 
 
Naloga:       1. Sestavi električni krog z zaporedno vezavo dveh enakih žarnic in baterijo 9,0 V.
                   2. Izmeri vse tokove in napetosti, tako kot kažejo slike.
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Tabela z izmerjenimi količinami:

	
	I1 (mA)
	I2 (mA)
	I3 (mA)
	U1 (V)
	U2 (V)
	U3 (V)

	ŽARNICE
	450
	450
	450
	4,50
	4,50
	9,00




Vprašanja:  1. Ali veljata Kirchhoffova zakona pri zaporedni vezavi žarnic - enaki tokovi,
                      porazdeljene napetosti? Da

                   2. Kje v praksi srečamo takšno vezavo žarnic? Stare novoletne lučke 

                   3. Če ena žarnica pregori, kaj se zgodi z drugo žarnico? Ne sveti.





4.VAJA: Zaporedna vezava različnih upornikov

Naloga:         3. Sestavi električni krog z zaporedno vezavo dveh upornikov 
                         ( R1 = 100, R2 = 500) in baterije 9,0 V.
                     4. Izmeri vse napetosti in tokove, tako kot kažejo slike.
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	U1 (V)
	U2 (V)
	U3 (V)
	I1 (mA)
	I2 (mA)
	I3 (mA)

	UPORNIKI
	1,50
	7,50
	9,00
	15
	15
	15


                  

Vprašanja:  1. Kaj ugotoviš za izmerjene tokove in napetosti pri upornikih?
                       Tok je enak, napetost pa se porazdeli.
                  
                   2. Kaj ugotoviš, če primerjaš razmerje napetosti (U1/U2) z razmerjem uporov
                       upornikov (R1/R2)? 
                       Razmerji sta enaki, ker se napetost porazdeli v razmerju uporov.





5.VAJA: Vzporedna vezava različnih upornikov 
 

Naloga:       1. Sestavi električni krog z vzporedno vezavo dveh upornikov
                        ( R1 = 100, R2 = 500) in baterijo 9,0 V.
                   2. Izmeri vse tokove in napetosti tako kot kažejo slike.
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Tabela z izmerjenimi količinami:

	
	I1 (mA)
	I2 (mA)
	I3 (mA)
	U1 (V)
	U2 (V)

	UPORNIKI
	18
	90
	110
	9,00
	9,00



Vprašanja: 1. Kaj ugotoviš za izmerjene tokove in napetosti na upornikih?
                       Napetosti so enake, tokovi se pa razdelijo.

                  2. Primerjaj razmerje tokov in razmerje uporov upornikov. Kaj si ugotovil?
                       Vrednosti sta nasprotno enaki, ker se tokovi razdelijo v nasprotnem razmerju uporov.











6.VAJA:    Zaporedna, vzporedna in mešana vezava treh upornikov 
                      R1 = 100, R2 = 500, R3 = 1k

Naloga:      1. Sestavi električne kroge z zaporedno vezavo upornikov in izmeri tok in 
                      napetost v vezju, tako kot kaže slika.                                        
                                                                     [image: ]                                           
                 2. Sestavi električne kroge z vzporedno vezavo upornikov in izmeri tok in
                     napetost v vezju, tako kot kaže slika.
                                                                     [image: ]
               3. Sestavi električne kroge z mešano vezavo upornikov in izmeri tok in napetost v
                   vezju, tako kot kaže slika.
                                                                    [image: ]      

Tabela z izmerjenimi in izračunanimi količinami:
	N
	I (mA)
	U (V)
	RM (Ω)
	RE (Ω)

	1.
	6
	9,00
	1500
	1600

	2.
	120
	9,00
	75
	77

	3.
	[bookmark: _GoBack]8
	9,00
	1125
	1083


            
1. Zaporedna vezava : RM = U/I     RE = R1 + R2 + R3              

2. Vzporedna vezava : RM = U/I     1/RE =1/ R1 + 1/R2 +1/R3              

3. Mešana vezava :       RM = U/I     RE = ( 1/R1 + 1/R2)-1 + R3      
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