DODATNO GRADIVO ZA LABORATORIJSKO DELO


DELOVNI LIST ZA DEMONSTRACIJSKO DELO:  
 KATODNA CEV IN  KONDENZATOR
1. Kondenzator se praktično uporablja :

a) za glajenje napetosti na generatorjih:
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Kako deluje osciloskop, ki vsebuje katodno cev?

Kakšna je razlika med prvim signalom brez kondenzatorja in drugim s kondenzatorjem?
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b) za ločevanje enosmernih od izmeničnih napetosti ( U = 5,7V ): 
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Kako gori žarnica v prvem vezju, ko je priključena preko kondenzatorja na enosmerno napetost in kako v drugem vezju, ko je priključena preko kondenzatorja na izmenično napetost?

c) za zakasnitve pri časovno spremenljivih napetosti:
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Kaj opazimo, ko priključimo vezje na izmenično napetost z nizko frekvenco? Kako gori prva in kako druga žarnica?

Kaj opazimo, ko priključimo vezje na izmenično napetost z visoko frekvenco? Kako gori prva in kako druga žarnica?

2. Kapaciteta ploščatega kondenzatorja:    C =εε0
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a) Naelektren kondenzator, ki ni priključen na vir napetosti:

Katere količine se ne morejo spremeniti, če naelektren kondenzator ni priključen na vir napetosti?
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1. Kako vpliva snov med ploščama na kapaciteto kondenzatorja? 

2. Kaj se posledično še spremeni pri nabitem kondenzatorju? 
 

3. Kako vpliva razdalja med ploščama na kapaciteto kondenzatorja?

4. Kaj se posledično še spremeni pri nabitem kondenzatorju?
b) Naelektren kondenzator, ki je priključen na vir napetosti:

Katere količine se ne morejo spremeniti, če je naelektren kondenzator priključen na vir napetosti?
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1. Na katere količine vpliva snov med ploščama?

2. Na katere količine vpliva razdalja med ploščama?

3. Energija kondenzatorja: Wep = 
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Kako shranimo energijo v kondenzator? Ali moramo pri tem opraviti delo? 

Kakšno obliko energije imamo shranjeno v kondenzatorju in od česa je odvisna? 

4. Vezave kondenzatorjev:

Kakšne oblike vezav kondenzatorja poznamo? 

Kako izračunamo skupno ali nadomestno kapaciteto? 

S kakšnim namenom vežemo kondenzatorje?

5. Polnjenje in praznjenje kondenzatorja 100μF pri različnih uporih:

1. Kako gori leva LED dioda, ko je sklenjen levi tokokrog in se kondenzator polni?

2. Kako gori desna LED dioda, ko je sklenjen desni tokokrog in se kondenzator prazni?

3. Kako vpliva na čas polnjenja in praznjenja kondenzatorja priključen upor  ( 1kΩ in 10kΩ )?

Rezultati opazovanja:

	  
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	U(V)
	
	
	Polnjenje kondenzatorja
	
	
	U(V)
	
	
	Praznjenje kondenzatorja
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	    
	
	
	    
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	t(s)
	
	
	
	
	
	
	
	t(s)


6. Polnjenje in praznjenje kondenzatorjev 100μF in 1000μF (R=10kΩ):
1. Kako gori leva LED dioda, ko je sklenjen levi tokokrog in se kondenzator polni?

2. Kako desna LED dioda, ko je sklenjen desni tokokrog in se kondenzator prazni?

3. Kako vpliva na čas polnjenja in praznjenja kondenzatorja njegova kapaciteta?

Rezultati opazovanja:
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7. Faradayeva kletka:

Kako deluje kovinska rešetka, kovinska škatla in aluminijasta folija na delovanje mobilnega telefona?

Pojasni delovanje.
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