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POSKUSNI TEST IZ ELEKTRIČNEGA TOKA

1. Med oblakom in zemljo je v nevihti napetost 106 V. Ko strela udari z oblaka na zemljo, se v stotinki
    sekunde pretoči 40 As naboja. Koliko energije se pri  tem sprosti ?
       /1t

A   2,5 .104 J             B   2,5 .105 J           C   4,0 .106 J           D   4,0 .107 J

2. Deset žarnic z nazivno močjo 25 W vežemo zaporedno in priključimo na napetost 220 V. Kolikšen je
    padec napetosti na eni žarnici ?
       /1t

A   10 V                   B  20 V                  C   22 V                  D   25 V

3. Skupni upor dveh enakih vzporedno vezanih upornikov je 5,0. Kolikšen je upor enega upornika ?
       /1t

A   5,0                  B   10                    C   15                   D   20 

4. Na sliki so grafi, ki kažejo odvisnost napetosti od toka za upor R1, R2 in R3.
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a) Izračunaj upor R1, R2 in R3.
       /6t




b) Iz zgornjih elementov sestavimo vezje na sliki. Kolikšen je upor celotnega vezja?

                          R1
       /3t

       R2               R3 



c) Vezje priključimo na napetost 70V. Kolikšna sta tok  in napetost na uporu R2?
       /3t


2. Iz bakrene žice s presekom 4,0 .10-3mm2 želimo izdelati upornik z uporom 17. Specifični upor bakra
      je 1,7.10-8m.
a) Kako dolgo žico moraš vzeti?
       /3t



b) Upornik iz te žice priključimo na baterijo z notranjim uporom 3,0 in gonilno napetostjo 10V. Nariši
    shemo.
    
       /1t


c) Kolikšen tok teče skozi žico?
       /3t


d) Kolikšna je napetost na žici?
       /3t


e) S katerim merilnikom izmeriš napetost na žici in kako ga vežeš? Nariši!
       /3t


3. Na generator z gonilno napetostjo 45 V priključimo žarnico z uporom 100. Notranji upor generatorja je tako velik, da ga moramo upoštevati. Na žarnici je zato napetost samo 25V.
a) Nariši shemo za pomoč pri računanju !
       /1t


b) Kolikšen je tok skozi žarnico ?
       /3t


c) Kolikšen je notranji upor baterije ?
       /3t


d) Kolikšno je moč žarnice? 
       /3t


4. Voltmeter z merilnim območjem 50V, ki ima notranji upor 45, bi radi uporabili za merjenje napetosti na 100m dolgi žici, s presekom 2,0mm2 in specifičnim uporom 0,10mm2/m. Skozi žico teče tok 30A.
a) Nariši shemo vezja.       /1t


b) Kolikšen je upor žice? 
       /3t


c) Ali napetost voltmetra presega njegovo merilno območje? Kako moraš povečati merilno območje
    voltmetra, če ga presega? Nariši in izračunaj! 
       /8t


5. Ampermeter z merilnim območjem 500mA, ki ima notranji upor 5,0, bi radi uporabili za merjenje
    toka skozi 30m dolgo žico, s presekom 1,0mm2 in specifičnim uporom 0,10mm2/m. Žica je
    priključena na napetost 8,0V.       /1t

a) Nariši shemo vezja.
  
b) Kolikšen je upor žice?        /3t



c) Ali tok skozi ampermeter presega njegovo merilno območje? Kako moraš povečati merilno območje
    ampermetra, če ga presega? Nariši in izračunaj.       /8t

